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	Холодильный шкаф-витрина в корпусе из ламинированного МДФ с нанесением лазерной гравировки.

По всему периметру витрины- термо азотированные стеклопакеты с подогревом и шелкографией.

Температурный режим +2..+8 / +6..+12 / +12..+16

Потребляемая мощность 7,8 кВт / сутки

Экспозиция представлена 5-ю уровнями выкладки, в том числе 4  стеклянные полками, регулируемыми по высоте и нижняя функциональная зона выкладки из ламинированного МДФ в цвет корпуса.

Шаг кронштейна полки 1,5 см.  Стеклянные полки толщиной 8 мм имеют размер 560 *650 мм и технологическую выемку по одной стороне. Площадь выкладки с учетом нижней зоны 2 кв.м.
Подсветка светодиодная с 4-х сторон направленным светом. Установлена функция "ночной режим"- отключение света при работающем агрегате.

Система охлаждения - статически-гибрадная. Температура на всех полках одинаковая.

Автоматическая система оттаивания.

Установлен выпариватель.

Витрина оснащена регулируемыми опорными ножками и дополнительно колесами-роликами для максимального удобства эксплуатации.

 Цвет корпуса витрины - любой по палитре МДФ.

Напряжение/частота 220 Вт /50 Гц
Номинальный ток 15 А
Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении +15..+25 при относительной влажности не более 60%
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
-дополнительные полки с комплектом креплений
-изменение габаритов по ТЗ заказчика
-выбор отдельных текстур МДФ из расширенной палитры влечет удорожание витрины (до 10%)
*Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия, в связи с постоянной модернизацией модельного ряда.


