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ПАСПОРТ 

ЛАВОВЫЙ ГРИЛЬ 
МОДЕЛЬ: HEL-977
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ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Данное изделие является промышленным оборудованием, и должно использоваться квалифицированным специалистом.
2. Не демонтируйте и не переоборудуйте гриль. Демонтаж и перенастройка устройства могут привести к несчастным случаям.
3. Перед чисткой выключите гриль и отключите электропитание. Не распыляйте воду прямо на изделие. Вода является проводником электрического тока. 
4. Не стучите по изделию и не ставьте на него тяжелые предметы. Неправильная эксплуатация может повредить оборудование и привести к несчастным случаям.
5. Высокая температура может привести к ожогам. При использовании оборудования или после использования не прикасайтесь к корпусу и решетке, так как они нагреваются до высокой температуры.
6. Не используйте источник питания, который не соответствует стандартам безопасности.  
7. Не повреждайте панель управления и поверхность устройства острыми предметами.
8. По окончании использования устройство необходимо отключить от сети питания.
9. Установка и техническое обслуживание оборудования должны выполняться квалифицированными специалистами. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять производитель, представитель производителя или квалифицированный специалист.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Модель
	HEL-977

	Параметры электросети
	220 В, 50 Гц 

	Мощность 
	3 500 Вт

	Количество зон нагрева
	1

	Рабочая температура 
	50 ̊ С – 300 ̊ С



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Проверьте подключение питания и убедитесь, что напряжение соответствует номинальному напряжению.
2. Включите устройство, зеленый индикатор означает подключение к питанию. Поверните ручку переключателя по часовой стрелке в требуемое положение. Включение желтого индикатора означает, что нагревательная трубка начала свое работу и температура начнет повышаться.
3. Пользователь может выбрать температуру в зависимости от типа еды, 180-250 ̊ С является идеальным диапазоном температур. Подъем температуры до 250 ̊ С займет приблизительно 10-15 минут.
4. При повышении температуры до заданного значения, термоэлемент автоматически отключает питание. Желтый индикатор погаснет, нагревательные трубки перестанут работать и прибор будет поддерживать постоянную температуру. Когда температура немного понизится, термоэлемент подключит питание автоматически, нагревательные трубки снова заработают, и температура повысится. Это действие будет повторяться во время работы прибора.
5. После использования, пожалуйста, поверните ручку переключателя против часовой стрелки в исходное положение. И отключите электропитание для безопасности.

	В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛИВАТЬ ПРОДУКТЫ ВОДОЙ/МАРИНАДОМ, ТАК КАК ЖИДКОСТЬ МОЖЕТ ПОПАСТЬ НА ТЭНЫ И ВЫВЕСТИ ИХ ИЗ СТРОЯ.




ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Устройство необходимо очищать после каждого использования! 

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Поверхности корпуса и панель управления следует протереть чистой влажной тканью или губкой и вытереть насухо. 

Лавовые камни следует прокалить, либо промыть горячей водой без моющего средства. 

При прокаливании камней следует снять решетку гриля и установить термостат на максимальную температуру. Камни прокаливают до тех пор, пока дым от них не исчезнет. После этого необходимо выключить гриль и дать ему полностью остыть. 

При промывании камней необходимо поместить остывшие камни в емкость с горячей водой (при сильном загрязнении допускается использование небольшого количества моющего средства). Камни следует оставить в горячей воде на некоторое время, а затем несколько раз перемешать. Сильно загрязненные камни необходимо очистить с помощью щетки. По окончании очистки следует слить грязную воду и несколько раз промыть камни чистой водой. 
Перед повторным использованием камни должны полностью высохнуть. 

Если прибор не используется, необходимо поставить ручки термостата в положение «ВЫКЛ.» и отключить прибор от сети питания.

В случае длительного хранения, устройство должно быть очищено полностью и помещено в хорошо вентилируемое помещение. 




[bookmark: _GoBack]ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.
Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ
В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами. 

	Произведено в КНР. 
Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования. 
Изготовитель: Guangzhou Unique Catering Equipment Co., Limited 
Адрес изготовителя: NO.13 Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, Китай. 
Импортер/поставщик: ООО «Сэлдом»; адрес электронной почты: seldom@seldom24.ru 
Адрес: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом № 5, корпус 8, этаж 4, пом. IX комн. 412
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