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		Артикул: 7105412

		 1200 мм
	 1360 мм
	 800 мм




	Цветовая палитра:

		 

	RAL 7004



	 

	RAL 7035



	 

	RAL 1015



	 

	RAL 4006



	 

	RAL 6019



	 

	RAL 9016



	 

	RAL 8017



	 

	RAL 8007



	 

	RAL 9005



	 

	RAL 1036




	

	

	* В качестве опции возможен цвет из палитры:   [image: Палитра RAL]   





Универсальная среднетемпературная витрина с легкой воздушной надстройкой из закаленного стекла.
Температурный режим
Статическая система охлаждения позволяет установить предпочитаемый температурный режим от -6° до +20°
-6..0/-3..+3/0..+7/+2..+8/+6..+12/+12..+18
ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Стеклянная надстройка из закаленного стекла толщиной 8 мм, соединение стекол-алюминиевые профили. По всему периметру установлены дополнительные стеклянные воздухоотбойники
❶Оцинкованная сталь с полимерным покрытием в предложенных цветах либо из расширенной палитры
❷Фронтальная панель с отделкой ламинатом и фронтальной светодиодной посветкой
Стыковка витрин в единую линию бесщелевая
ЗОНА ВЫКЛАДКИ
-выполнена из пищевой нержавеющей стали под пленкой и освещается яркими диодными светильниками
- имеет размер 520*1120 мм, состоит из трех поддонов, легко съемных для удобства обслуживания
-может быть оборудована дополнительной нейтральной полкой, регулируемой по высоте
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОХЛАЖДАЕМЫЙ ЗАПАСНИК
расположен подо всей зоной выкладки и имеет высоту 22 см
ОСНАЩЕНИЕ
-рабочая столешница из пищевой нержавеющей стали
-регулируемые опорные ножки
-колеса-ролики
-задние шторки-купе
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
❶ Увеличенная зона выкладки. Ширина витрины при этом 1000 мм
❷ Подъемное фронтальное стекло на газовых лифтах
❸ Спец.цвет ламинированного МДФ из расширенной палитры
❹ Окрашивание по RAL в любой цвет из расширенной палитры
❺ Изменение габаритов витрины по вашему ТЗ после согласования с тех. отделом
❻ Встроенный стабилизатор напряжения
image2.jpeg




image1.jpeg




