	АКВА горка охлаждаемая

	




	Артикул: 7100912 / 7100920

 1220 / 2020мм
h 1800мм
 670мм



Горка охлаждаемая с боковыми азотированными термо стеклопакетами с шелкографией и подогревом
Температурный режим  +2..+8 / +6..+12 / +12..+16

Потребляемая мощность 12 кВт/сутки / 24 кВт/ сутки

Экспозиция

· горка размером 1200 мм - 4 полки.  Усиленные, с ограничителями, регулируются по высоте и по углу наклона. Каждая полка подсвечена. Размеры полки 1100*400 -1 нижняя, 1100*350 -1 шт, 1100*320*-1 шт, 1100*300-1 шт.  Нижняя выкладка 1100*420.

              Площадь выкладки -2 кв.м 

· горка размером 2020 мм - 2 камеры, разделенные стеклянной перегородкой. В каждой камере по 4 полки. Усиленные, с ограничителями, регулируются по высоте и по углу наклона. Каждая полка подсвечена. Размеры полок (мм):  850*400 -1 шт; 850*350- 1 шт; 850*320 - 1 шт; 850*300- 1 шт. Нижняя выкладка в каждой камере 850 * 420мм.

            Площадь выкладки  3,2 кв.м

Освещение - светодиодная подсветка внутреннего объема, подсветка каждой полки, дизайнерская подсветка пола перед горкой

Двери распашные стеклянные, с эргономичными рачками и магнитными фиксаторами

Цветовые решения (при изменении цвета боковые стеклопакеты остаются с черной шелкографией)

· полностью в металле по таблице RAL  (оцинкованная сталь с полимерным покрытием снаружи и внутри витрины в цвет)

· передняя фронтальная часть из ламинированного МДФ (выбираем по палитре МДФ). Цвет корпуса и внутренней камеры при этом подбираем по палитре RAL

Напряжение/частота 220 Вт /50 Гц
Номинальный ток 15 А
Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении +15..+25 при относительной влажности не более 60%ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Дополнительная полка

Расширенная палитра цветов RAL

Установка стабилизатора напряжения

