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Благодарим за покупку оборудования! 
Пожалуйста, изучите руководство до начала эксплуатации, чтобы убедиться в правильности действий и сохраните документ на весь период эксплуатации.
1. [bookmark: _heading=h.h9mr39s2m92k]Описание 
Инструкция к весам YC02 содержит подробные рекомендации по корректной эксплуатации, безопасности и обслуживанию данного оборудования. Этот документ разработан для обеспечения эффективной и безопасной работы с весами YC02, повышения производительности и продления срока службы оборудования.
2. [bookmark: _heading=h.108lwnjyse22]Основные параметры 
	Модель
	Наибольший предел взвешивания, кг
	Дискретность, гр
	Габариты
(мм)

	YC02
	5
	0,1
	130*190*21
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Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.
1. [bookmark: _heading=h.bsyfjmq8gp35]Техника безопасности
	Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности. При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте,  наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и  санитарные нормы в соответствии с нормативными акта и законодательством Российской Федерации


· Необходимо следовать приведенным ниже инструкциям по эксплуатации батареек ААА. Неправильное использование батареек может привести к утечке электролита, взрывам, неисправности устройства и травмам.
· Необходимо удалять старые батарейки из устройства.
· Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейки.
· Запрещено разбирать, проглатывать или сжигать батарейки. Это может привести к перегреву, утечке электролита или взрыву.
· Хранить батарейки в недоступном для детей месте. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу.
· Если щелочной раствор из батареек попадет на кожу или одежду, тщательно промыть пораженные участки чистой водой. При попадании раствора в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.
· При утилизации или хранении батареек изолируйте их с помощью ленты или другими способами. Если они соприкоснутся с металлами или другими батарейками, это может привести к пожару или взрыву.
· Хранить оборудование в недоступном для детей месте. 
· Не вставлять пальцы и посторонние в небольшие отверстия, это может привести к травмам и поломкам оборудования.
· Не размещать прибор в местах с высокими температурами. Высокая температура может повредить поверхность устройства или вызвать пожар. Избегать размещения прибора рядом с плитами, нагревательными приборами или под прямыми солнечными лучами.
Мобильные устройства с радиочастотной связью могут повлиять на точность измерений электронных весов. Во время использования избегать сильных электромагнитных помех, таких как мобильные телефоны, микроволновые печи и другие устройства, так как это может вызвать неисправности.
· Не использовать прибор, если он был нагрет, разобран, модифицирован или погружен в воду, так как это может привести к его неисправности.
· При хранении и использовании аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45°С, влажность воздуха не должна превышать 85 %. Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключить аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации. 
· При обнаружении нарушения целостности комплектующих оборудования, немедленно немедленно прекратить эксплуатацию и сообщить об этом ответственному лицу.
2. [bookmark: _heading=h.23p0cn7jkmbs]Порядок установки и подготовка к работе
[bookmark: _heading=h.frs7jdepro5u]4.1 Подготовка к работе
Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать следующие инструкции:
· Установить батарейки ААА. Убедиться, что полярность батареек ( + / - ) соответствует правильному направлению
· Перед включением аппарата необходимо проверить корректность сборки составляющих частей, надежность крепления деталей, целостность силового кабеля и подвижных механизмов. 
· В случае неисправности или для получения запасных частей и консультации сначала свяжитесь с продавцом. Контакты указаны ниже.
[bookmark: _heading=h.3ytfngc6rn0v]4.2 Порядок работы
· Это точный прибор, необходимо избегать сильных ударов и падений оборудования. Это может привести к неисправности устройства.
· При размещении на платформе взвешиваемых предметов на весовой платформе действовать аккуратно. Падение предметов на весовую платформу может вызвать неисправности.
· Использовать прибор только на ровной и устойчивой поверхности, чтобы предотвратить его скольжение. Нестабильные поверхности могут привести к неправильному отображению веса или к падению весов.
· Для начала работы необходимо нажать кнопку включения/выключения ON/OFF
· После включения на дисплее появятся все буквы и символы, а затем на экране для взвешивания и в области таймера отобразится начальное значение "0'00" и "0.0g" (рис.1). Если после включения появятся другие символы, нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ", чтобы выключить устройство, и затем включите его снова.
[image: ]
Рисунок 1. Изменения дисплея при включении весов. 
· Убедиться, что дисплей показывает "0.0g" перед тем, как что-либо размещать на весах.
· Поместить объект на центр платформы для взвешивания 
· Когда объект помещен на платформу для взвешивания, его вес отобразится на экране.
· Если вес измеряемого объекта превышает максимальный диапазон весов, на дисплее появится "0" с сообщением об ошибке "LD"
· После убрать объект с платформы для взвешивания и нажать кнопку ON/OFF для выключения оборудования 
[bookmark: _heading=h.e6se5jz8nw0j]4.3 Порядок работы с функцией ТАРА
· Для начала работы необходимо нажать кнопку включения/выключения ON/OFF
· Убедиться, что дисплей показывает "0.0g" перед тем, как что-либо размещать на весах.
· Разместить емкость в которой будет взвешиваться продукт на центр весовой платформы.
· Нажать кнопку TARE на весах.
· На дисплее отобразиться нулевое значение веса. 
· Поместить в контейнер продукт, подготовленный для взвешивания.
· На дисплее отобразится вес продукта. 
· При необходимости повторить описанный процесс.
· Если вес измеряемых предметов в контейнере превышает максимальный диапазон весов, на дисплее появится "0" с сообщением об ошибке "LD"
· После взвешивания убрать контейнер с платформы для взвешивания и нажать кнопку ON/OFF для выключения оборудования.
[bookmark: _heading=h.fouxjkik5mr5]4.4 Порядок работы с функцией таймера
· Нажать  на кнопку "START STOP", чтобы начать отсчет времени.
· В процессе отсчета времени для приостановки отсчет нажать кнопку "START STOP" один раз. Чтобы продолжить отсчет времени нажать кнопку “START STOP” еще раз.
· Для обнуления значения в поле таймера зажать кнопку "START STOP" на 2 секунды. 

[bookmark: _heading=h.q27uvtdb9wr]4.5 Порядок заваривания воронки
		
1. Старт	2.Установить сервер, воронку и бумажный фильтр	3. Нажать кнопку TARE
		
4.Добавить нужное количество молотого кофе	5. Нажать кнопку TARE	6. Нажать кнопку START STOP, пролить нужное количество горячей воды
		
7.Подождать, пролива воды	8. Пролить оставшуюся воду	9. Кофе готов


[bookmark: _heading=h.of8aqxvewwko]5. Обслуживание и очистка
· Протирать корпус изделия слегка влажной тканью.
· Использовать мягкое моющее средство для протирания трудноочищаемых участков.
· Не погружать весы в воду. 
· Для очистки аппарата не допускается использовать абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, кислоты, щелочи и растворители. 
[bookmark: _heading=h.35nkun2]6. Транспортировка и хранение
Необходимо соблюдать следующие условия для корректной транспортировки и хранения оборудования с сохранением его работоспособности:
· При хранении не класть на весовую платформу никаких предметов, так как это может привести к поломке оборудования.
· Обращаться осторожно с изделием при транспортировке, чтобы предотвратить сильную вибрацию.
· Упакованное изделие должно находиться в проветриваемом помещении, защищенном от агрессивных газов и влажности выше 85%.  
· Избегать долговременного хранения на открытом воздухе.
· Оберегать оборудование от негативного влияния атмосферы. 

Благодарим за покупку и желаем приятной работы! По вопросам гарантии обращайтесь по телефону +7(800) 101-48-09. 
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