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Шкаф холодильный
среднетемпературный
Veneto RS-0,4
ПАСПОРТ

Внимание! 
Ознакомьтесь с настоящим Паспортом перед началом установки, монтажа и эксплуатации изделия, от соблюдения требований документа зависит коммерческая отдача и безопасность изделия.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Шкаф холодильный среднетемпературный предназначен для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания.

1.2. Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25(С и относительной влажности от 80 до 60% (допускается эксплуатация изделия при температуре окружающего воздуха до плюс 32(С и относительной влажности 55%, при этом коэффициент рабочего времени может увеличиться до 0,95, температура в охлаждаемом объёме может повыситься выше 10(С). При повышении температуры окружающего воздуха необходимо обеспечить циклическую работу холодильного агрегата соответствующей настройкой контроллера. 
1.3. Шкаф обеспечивает хранение продуктов в диапазоне температур полезного объема 0…+10 (С.

1.4. Изделие отвечает основным требованиям в сфере безопасности, которые содержатся в следующих российских технических регламентах и европейских директивах:

- техническом регламенте о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753), сертификат C-RU.MX11.B.00083;

- директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/ЕС, сертификат Nr.ScD1089S12;

- директиве об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС, сертификат Nr. ScD1089S12.
1.5. Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями (сервисными службами).

По результатам пуско-наладочных работ должен быть оформлен "Акт пуска изделия в эксплуатацию" - Приложение Д. Экземпляры "Акта…" предоставляются дилеру и изготовителю для постановки на гарантийный учёт в 5-дневный срок сервисной службой дилера. В противном случае дилер и изготовитель не несут ответственности по гарантийным обязательствам.

1.6. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных заводом-изготовителем.

1.7. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 60 км/час в зависимости от дорожных условий. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование ящика должна быть в соответствии с нанесенными на нём знаками. Кантовать ящик запрещается.

1.8. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя: 

424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133, 

ОАО "Контакт", тел. (8362) 45-06-70, факс (8362) 45-12-41.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Оттайка изделия  автоматическая – с помощью естественных теплопритоков извне. Конденсат сливается в ванну, расположенную в машинном отделении и выпаривается теплом трубки нагнетания.
2.2. Основные технические характеристики 

	Наименование
	Veneto RS-0,4 

	Полезный объем, м3
	0,22  

	Охлаждаемая площадь полок, м2
	1,1

	Скорость вращения полок, об/мин
	2,5

	Температура полезного объёма, (C 
	+0 …+10  

	Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более
	4,5  

	Номинальный ток, А
	2,2

	Номинальная мощность ламп внутреннего объёма, Вт
	24

	Род тока
	переменный однофазный

	Напряжение, В
	220

	Частота, Гц
	50

	Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более
	65

	Габаритные размеры, мм: 

длина

глубина (без ручки)
высота
	 600
 600
1930

	Масса, кг, не более
	195 


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплектность поставки изделий 
	Наименование
	Количество, шт.

	Шкаф
	1

	Паспорт 
	1

	Полка стеклянная
	6

	Полка металлическая
	1

	Кронштейн для полки
	15

	Крестовина верхняя
	1

	Крестовина нижняя
	1

	Стойка
	3

	Винт М6×12
	12

	Розетка EURO 16A 250V
	1


4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изделие, заводской №________________________________, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации, упаковано изготовителем согласно технической документации.

Электросхема изделия выполнена на напряжение 220 В.

Дата выпуска ________________________________________________

Холодильный компрессор ______________  № ____________
Марка и количество хладона ___________________________________

Начальник ОТК

___________________      __________________

                           (личная подпись)                                     (расшифровка подписи)

М.П.
5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые меры предосторожности от механического повреждения наружных лицевых поверхностей изделия.

5.2. Из внутренней камеры достать комплектующие изделия и документацию. Ознакомиться с паспортом. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

5.3. В пределах помещения изделие допускается перемещать или на поддоне, или вручную, взявшись за раму машинного отделения, предварительно сняв боковые щитки машинного отделения. Перемещение изделия погрузчиком без поддона запрещается во избежание повреждений холодильной и электрической систем, а так же изделий из стекла.

5.4. Снять боковые щитки машинного отделения. Снять изделие с деревянного поддона, вывернув шурупы, которыми крепится рама к поддону. Придать изделию устойчивое горизонтальное положение регулировкой опор.
5.5. Внутренние поверхности изделия и стекло промыть моющим составом и протереть насухо.

5.6. Собрать и установить рамку с полками (см. Приложение В).
5.7. Имеется возможность использования изделия как с правой дверью, так и с левой. Схема перенавески двери см. Приложение Г.
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, предусмотренным ГОСТ 23833, ГОСТ Р МЭК 60335-2-24. Электрическая схема холодильного агрегата предусматривает защиту от длительных перегрузок.

6.2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 13109.

Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.
6.3. Изделие имеет шнур питания с заземляющей жилой и вилку с заземляющим контактом, к которому подключается через заземляющий контакт розетки сетевой защитный провод.

При повреждении шнура питания производится его замена.

6.4. Изделие должно подключаться к питающей электрической линии (рис.1) через автоматический выключатель электромагнитной защиты с номиналом установки по току 16 А.

                      QF                  XS     XP
1NРЕ

~50Гц

220В

                     Рис.1. Схема подключения изделия к электросети

QF – автоматический выключатель

XS – «EURO»розетка, вкладываемая в изделие Iн=16А

XP – «EURO»вилка Iн=16А
 6.5. Изделие должно быть заземлено, заземление должно быть подсоединено к заземляющему зажиму в машинном отделении. Заземление должно периодически проверяться.

Примечание:

Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, без автоматического выключателя защиты, со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов, со снятыми или открытыми щитками машинного отделения, со стеклянным ограждением, имеющим острые кромки и повреждения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.
7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований настоящего паспорта.

7.2. После подключения изделия к электросети в соответствии с вышеизложенными правилами, можно приступить к его пуску с панели управления.

7.3. Панель управления представлена на рис.2.
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Рис.2. Панель управления

7.4. Контроллер (1) служит для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объеме и управления процессом оттайки испарителя. Заводская настройка обеспечивает оптимальный режим работы изделия. Перенастройка контроллера осуществляется только работниками сервисной службы.

7.5. Выключатель (2) служит для включения и выключения освещения.

7.6. Выключатель (3) служит для включения и отключения холодильной машины. При нажатии на клавишу (3) изделие включается.
7.7. Выключатель (4) служит для включения и выключения вращения полок.
7.8. Схема электрическая принципиальная показана в Приложении Б.

7.9. Продукты и полуфабрикаты должны быть равномерно расположены на поддонах изделия.

7.10. Загрузка изделия производится только после достижения требуемой температуры в полезном объёме. 

7.11. Не допускается загораживать воздуховоды. При невыполнении требования нарушается циркуляция воздуха, температура охлаждаемого объёма повышается. 

7.12. Ответственность за техническое обслуживание, его организацию и своевременный ремонт несёт лицо, назначенное руководителем предприятия.

7.13. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

7.14. Работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы, не требующие инструмента и разборки:

а) наблюдение за температурой охлаждаемого объема;

б) наблюдение за состоянием изделия, правильной его загрузкой, системой отвода конденсата и его выпариванием;

в) визуальный осмотр машинного отделения, при котором проверяется герметичность трубопроводов: появление следов масла в соединениях указывает на утечку хладона;

г) внутренние поверхности оборудования не реже одного раза в неделю промывают теплой водой с мылом, затем смывают чистой теплой водой и насухо вытирают, после чего оборудование оставляют на ночь с открытыми шторками для проветривания.

Внимание! При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при обнаружении утечки хладона необходимо немедленно отключить изделие от электросети и вызвать механика.

7.15. Работу по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.

7.16. При техническом обслуживании сервисной службой в обязательном порядке проводятся следующие виды работ:

а) проверка комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;

б) проверка наличия и состояния заземления;

в) проверка работы освещения;

г) проверка работы автоматического оттаивания испарителя, стока конденсата и его выпаривания;

д) очистка от пыли и грязи конденсатора холодильного агрегата;

е) проверка герметичности холодильной системы.

7.17. По истечении срока службы и списания с баланса утилизация теплоизоляционного материала - пенополиуретана, путем сжигания категорически запрещается. Утилизация производится на специальном полигоне.

8. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

	Дата
	Вид технического обслуживания
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	

	

	
	
	


9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Внимание! Устранение неисправностей должно производиться только специализированной организацией (сервисной службой дилера).

	Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения

	1. Включенное в электросеть изделие не работает.
	
	

	1.1. Не загорается табло контроллера.
	Отсутствует напряжение в розетке электросети.
	Проверить наличие напряжения в розетке электросети.

	
	Нет контакта штепсельной вилки с розеткой.
	Обеспечить контакт штепсельной вилки с розеткой. 

	1.2. На табло контроллера высвечивается: 

Е01 или Е02.
	Ослабло соединение датчика с контроллером.
	Произвести надежное соединение. 

	
	Вышел из строя датчик контроллера.
	Заменить датчик.

	1.3. На табло контроллера штрихи или беспорядочный набор символов.
	Вышел из строя контроллер.
	Заменить контроллер.

	2. Агрегат не включается.
	
	

	2.1. Нет напряжения на клеммнике компрессора:
	Разрыв в электроцепи.
	Проверить электроцепь и устранить разрыв. 

	2.2. При установке перемычки на клеммы пускозащитного реле компрессор работает.
	Неисправно пускозащитное реле.
	Заменить пускозащитное реле. 

	2.3. Срабатывает защита автоматического выключателя. Мегомметр показывает короткое замыкание между фазами электродвигателя компрессора 
	Межфазное замыкание электродвигателя.
	Заменить компрессор. 

	2.4. Срабатывает защита автоматического выключателя. Мегомметр показывает короткое замыкание между фазами электродвигателя вентилятора.
	Межфазное замыкание электродвигателя вентилятора.
	Проверить состояние проводов (кабеля) от электродвигателя вентилятора. Если замыкание во внешних проводах не обнаружено, заменить электродвигатель вентилятора. 

	3. Через 10-15 сек. после пуска срабатывает пускозащитное реле.
	
	

	3.1. Пробиты пусковой или рабочий конденсаторы.
	
	Заменить конденсаторы. 

	3.2. Мегомметр показывает замыкание между одной из обмоток и корпусом компрессора.
	Замыкание обмоток электродвигателя компрессора на корпус.
	Проверить наличие замыкания, прозвонив. В случае повреждения заменить компрессор. 

	3.3. При снятых штепсельных колодках мегомметр показывает замыкание между пусковой и рабочей обмоткой.
	Межобмоточное замыкание электродвигателя компрессора.
	Снять клеммник и проверить наличие замыкания, прозвонив выводные концы. В случае повреждения заменить компрессор. 

	3.4. Компрессор не работает, вентилятор работает.
	Обрыв в обмотке электродвигателя компрессора.
	Измерить сопротивление обмоток на выводных концах электродвигателя. В случае обрыва в обмотке заменить компрессор. 

	3.5. Компрессор не работает, вентилятор работает. Напряжение на проходные контакты статора компрессора подается нормальное. Электродвигатель компрессора гудит.
	Заклинивание компрессора.
	Заменить компрессор. 

	4. Агрегат после непродолжительной работы отключается
	
	

	4.1. Срабатывает тепловая защита компрессора
	Не работает электродвигатель вентилятора конденсатора 
	Проверить контакты. Заменить электродвигатель вентилятора конденсатора. 

	
	Засорение межреберного пространства конденсатора.
	Прочистить конденсатор.

	
	Слабо закреплена крыльчатка вентилятора на валу.
	Закрепить крыльчатку на валу. 

	
	Высокая температура на входе в конденсатор.
	Температура воздуха на входе в конденсатор не должна превышать температуру  окружающего воздуха более чем на 2(С. 

	
	Закрыт  доступ воздуха к конденсатору.
	Обеспечить доступ воздуха  к конденсатору.

	
	Наличие неконденсируемых газов (воздуха) в системе.
	Установить манометр на жидкостной линии. При повышенном давлении конденсации (давление конденсации должно соответствовать температуре окружающего воздуха на входе в конденсатор плюс 10-12 К), произвести перезарядку холодильного агрегата хладоном.

	
	Количество хладагента в системе превышает норму.
	Удалить лишний хладагент.

	4.2. Срабатывает тепловая защита компрессора, повышенный потребляемый ток, заниженное сопротивление обмоток.
	Межвитковое замыкание обмотки электродвигателя компрессора.
	Заменить компрессор.

	4.3. Сбилась настройка контроллера.
	
	Настроить контроллер в соответствии с таблицей настройки.

	5. Повышенная температура в охлаждаемом объёме, холодильный агрегат работает.
	
	

	5.1. Испаритель обмерзает полностью.
	Большая снеговая шуба на испарителе. Неисправна система автоматического оттаивания.
	Проверить контакты, ТЭНы (при наличии), контроллер и его настройку. 

Заменить неисправные узлы.

	
	Холодильное оборудование загружено теплыми продуктами.
	Провести оттаивание испарителя. Обеспечить загрузку оборудования охлажденными (замороженными) продуктами.

	
	Холодильное оборудование загружено без зазоров между продуктами и ограждением.
	Обеспечить зазоры между продуктами и ограждением.

	
	Не работает вентилятор воздухоохладителя (при наличии).
	Проверить контакты. В случае неисправности заменить электродвигатель вентилятора.

	5.2. Испаритель обмерзает частично, температура в изделии повышается.
	Частичное засорение фильтра-осушителя. Корпус фильтра-осушителя переохлажден.
	Заменить фильтр-осушитель.

	
	Частичная утечка хладона из системы
	Установить и устранить место утечки и добавить в систему хладона до нормы.

	5.3. Испаритель совсем не обмерзает, компрессор работает непрерывно.
	Отсутствие в системе хладона.
	Установить и устранить место утечки. Систему вакуумировать. Зарядить агрегат хладоном до нормы.

	
	Наличие в системе влаги, замерзающей в  дросселирующем устройстве. При включении после остановки на 3-4 часа или прогрева дросселирующего устройства у входа в испаритель нормальная работа восстанавливается. После выключения компрессора слышно журчание хладагента в месте входа капиллярной трубки в испаритель.
	Систему осушить с помощью технологического фильтра-осушителя. Перед зарядкой вакуумировать холодильную систему. Если это не помогает, заменить компрессор.

	
	Засорение капиллярной трубки. После выключения компрессора не слышно журчания хладагента в месте входа в испаритель. Компрессор отключается термопредохранителем.
	Заменить фильтр-осушитель, отрезав на 50 мм капиллярную трубку со стороны фильтра-осушителя. Если дефект не устраняется, заменить капиллярную трубку.

	
	Полное засорение фильтра-осушителя. Потребляемый ток повышен. Конденсатор холодный.
	Заменить фильтр-осушитель. 

	6. Холодильный агрегат  работает почти непрерывно с коэффициентом рабочего времени более 0,95.
	Частое открывание дверей на длительное время. 
	Проинструктировать обслуживающий  персонал.

	
	Неплотное прилегание дверей.
	Обеспечить прилегание уплотнителя двери к дверному проему.

	7. Повышенный шум и дребезжание.
	Неустойчивое положение изделия.
	Отрегулировать установку изделия.

	
	Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом изделия и между собой.
	Устранить касание трубопроводов, осторожно отогнув их в месте касания.

	
	Шум создается электродвигателем вентилятора.
	Сбалансировать крыльчатку вентилятора.

	8. При касании к металлическим частям  изделия ощущается пощипывание.
	Неисправна цепь заземления.
	Немедленно отключить изделие от сети. Проверить цепь заземления.

	9. Повышенный расход электроэнергии.
	Неправильно произведена загрузка изделия.
	Загрузить изделие в соответствии с требованиями паспорта.

	
	Закрыт доступ воздуха к конденсатору.
	Обеспечить доступ воздуха  к конденсатору.

	10. Не горит светодиодное освещение.
	Разрыв в электроцепи освещения.
	Проверить электроцепь и устранить разрыв.

	
	Перегорел предохранитель.
	Заменить предохранитель.

	
	Перегорел драйвер (источник питания) для светодиодного освещения.
	Заменить драйвер (источник питания).

	
	Перегорела светодиодная лента.
	Заменить светодиодную ленту.

	11. Появляется запах в охлаждаемом объёме изделия.
	Нерегулярная и не тщательная уборка охлаждаемого объема. 

Длительное пребывание изделия в выключенном состоянии. 

Хранение в изделии несвежих продуктов.
	Тщательно вымыть охлаждаемый объём изделия. 

Проветрить изделие в течение 3-4 часов.


10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

10.1. Гарантийный срок изделия устанавливается 12 месяцев со дня продажи заводом-изготовителем, но не более 18 месяцев от даты выпуска. 

10.2. Гарантийные обязательства осуществляются сервисными службами.

10.3. В пределах гарантийного срока эксплуатации изделия устранение выявленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделий производится сервисными службами дилера.

10.4. По отдельному договору между дилером изготовителя и Покупателем гарантийный срок эксплуатации изделия может быть увеличен до 24 месяцев.

10.5. Гарантийные обязательства не включают техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

10.6. Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

10.7. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупателя документов:

· Паспорт на изделие;

· Акт пуска изделия в эксплуатацию;

· Договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

Акты подписываются Покупателем, представителем сервисной службы дилера и заверяются соответствующими печатями.

10.8. Гарантийному обслуживанию подлежит изделие, эксплуатация которого соответствует требованиям, изложенным в настоящем паспорте.

10.9. Гарантийное обслуживание на изделие не распространяется в случаях, когда:

· повреждения вызваны не соблюдением правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, пуско-наладочных работ;

· повреждения вызваны не правильным подключением, регулировкой, эксплуатацией в нештатном режиме, либо условиях, не предусмотренных изготовителем;

· повреждения вызваны сверхнормативными колебаниями в электрической сети, пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;

· детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации;

· изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;

· изделия имеют механические повреждения, следы воздействия химических веществ.

· эксплуатация оборудования с нарушением требований настоящего паспорта

10.10. Гарантия не распространяется на узлы и детали из стекла, расходные материалы.

10.11. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не принадлежащим изготовителю, претензии по качеству и комплектности, механическим повреждениям не принимаются.

10.12. Изготовитель не предоставляет гарантии на совместимость приобретённого оборудования и оборудования Покупателя. Изготовитель не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по каким либо причинам не подошло Покупателю.

10.13. В случае установления специалистами завода-изготовителя либо специализированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт, фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изделия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные организации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по доказательству вины лежит на Покупателе.

10.14. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.

10.15. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных ему законодательством. По истечению срока гарантии изготовитель не несёт ответственность за проданный товар.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Общий вид шкафа
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1. Шкаф Veneto RS-0,4; 2. Крестовина верхняя; 3. Стойка; 4. Крестовина нижняя; 5. Полка металлическая; 6. Полка стеклянная.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б
Шкаф холодильный 
Veneto RS-0,4
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Схема электрическая принципиальная.

А1 – агрегат холодильный; А2 – контроллер; ERC 101; А3 – источник питания для светодиодных лент;  EL1…EL4  светодиодные светильники; М1 – электродвигатель поворотного механизма; М1,М2 – вентилятор испарителя; SA1 – выключатель поворотного механизма; SA2 – выключатель агрегата холодильного; SA3 – выключатель освещения; SA4 – концевой выключатель; XP – вилка; RK – датчик контроллера.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Установка вращающейся рамки и полок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перенавеска двери.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)
______________________________________________________________ 

(№ удостоверения, кем и когда выдано)
(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, с холодильным компрессором _______________ № _____________, приобретенное у 

_______________________________________________,
(торговое предприятие или фирма, реквизиты)
пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____________ от _________________ 20___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия
Представитель организации, 

производившей пуск изделия 

в эксплуатацию

______________________                 _________________________

(подпись)                                                                         (подпись)
 " ___ " _______________20___ г.

           М.П.                                                             М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен владельцем изделия ___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)
______________________________________________________________ 

(№ удостоверения, кем и когда выдано)
в том, что в процессе ___________________________________________

                                                                        (осмотра, пуска, эксплуатации)

изделия, заводской № ____________________________________, с холодильным компрессором _______________ № ____________, приобретенного у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)
выявлены следующие дефекты завода-изготовителя:

 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Для устранения указанных дефектов необходимо:

 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Акт составлен и подписан

Владелец изделия                                         Представитель организации

             сервисного обслуживания
______________________                    _________________________

 (подпись)                                                                                      (подпись)
" ___ " _______________20___ г.

М.П.                                                                    М.П.













































Рис. 4


Установить нижнюю крестовину со стойками через отверстие в полу на вал привода, установленного в машинном отделении


























































































































Рис. 10


Закрепить верхнюю петлю. Установить верхний и нижний щитки.





Рис. 9


Снятую сверху петлю прикрепить вниз на противоположную сторону дверного проема. Дверь перевернуть и поставить на петлю. 





Рис. 8


Снять  дверь. Отсоединить нижнюю петлю. Отсоединить верхний и нижний уголки-заглушки и поставить их на место петель



































































































































Изделие


















































































































































Рис. 7


Снять верхний и нижний щитки со стороны двери. Отсоединить верхнюю петлю двери.





Рис. 6


На нижнюю крестовину положить металлическую и стеклянную полки. Остальные стеклянные полки положить на кронштейны для полок установленные на отверстия стоек на необходимой высоте





Рис. 5


Завести ось верхней крестовины в отверстие в потолке. Прикрепить винтами М6×12 свободные концы стоек к верхней крестовине.























































































































































































































Рис. 3


Прикрепить винтами М6×12 стойки к нижней крестовине
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