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Благодарим за покупку оборудования! 
Пожалуйста, изучите руководство до начала эксплуатации, чтобы убедиться в правильности действий и сохраните документ на весь период эксплуатации.
1. [bookmark: _heading=h.h9mr39s2m92k]Описание 
Инструкция к весам YC03 содержит подробные рекомендации по корректной эксплуатации, безопасности и обслуживанию данного оборудования. Этот документ разработан для обеспечения эффективной и безопасной работы с весами YC03, повышения производительности и продления срока службы оборудования.
2. [bookmark: _heading=h.108lwnjyse22]Основные параметры 
	Модель
	Наибольший предел взвешивания, кг
	Дискретность, гр
	Тип батареи
	Объем батареи, mAh
	Габариты
(мм)

	YC03
	3
	0,1
	Литий-ион
	250
	127*146*34



	однократное нажатие - включение/выключение	удержание кнопки в течение 3х секунд - включение таймера
	обозначение времени заваривания
	обозначение веса
	однократное нажатие - смена режима взвешивания	удержание кнопки - тара


Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.
3. [bookmark: _heading=h.bsyfjmq8gp35] Техника безопасности
	Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности. При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте,  наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и  санитарные нормы в соответствии с нормативными акта и законодательством Российской Федерации


· Хранить оборудование в недоступном для детей месте. 
· Не вставлять пальцы и посторонние в небольшие отверстия, это может привести к травмам и поломкам оборудования.
· Не размещать прибор в местах с высокими температурами. Высокая температура может повредить поверхность устройства или вызвать пожар. Избегать размещения прибора рядом с плитами, нагревательными приборами или под прямыми солнечными лучами.
Мобильные устройства с радиочастотной связью могут повлиять на точность измерений электронных весов. Во время использования избегать сильных электромагнитных помех, таких как мобильные телефоны, микроволновые печи и другие устройства, так как это может вызвать неисправности.
· Не использовать прибор, если он был нагрет, разобран, модифицирован или погружен в воду, так как это может привести к его неисправности.
· При хранении и использовании аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45°С, влажность воздуха не должна превышать 85 %. Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключить аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации. 
· При обнаружении нарушения целостности комплектующих оборудования, немедленно немедленно прекратить эксплуатацию и сообщить об этом ответственному лицу.
4. [bookmark: _heading=h.23p0cn7jkmbs]Порядок установки и подготовка к работе
[bookmark: _heading=h.frs7jdepro5u]4.1 Подготовка к работе
Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать следующие инструкции:
· Зарядить весы при помощи USB-кабеля. В процессе зарядки дисплей будет мигать, как на рисунке ниже 
[image: ]
· Время полной зарядки устройства составляет 2-5 часов. По окончании зарядки на дисплее отобразится надпись FULL, как на рисунке ниже 
[image: ]
· Когда устройство полностью разрядится на дисплее появится ошибка “Lb”
[image: ]
· Перед включением аппарата необходимо проверить корректность сборки составляющих частей, надежность крепления деталей, целостность силового кабеля и подвижных механизмов. 
· В случае неисправности или для получения запасных частей и консультации сначала свяжитесь с продавцом. Контакты указаны ниже.
[bookmark: _heading=h.3ytfngc6rn0v]4.2 Порядок работы
· Это точный прибор, необходимо избегать сильных ударов и падений оборудования. Это может привести к неисправности устройства.
· При размещении на платформе взвешиваемых предметов на весовой платформе действовать аккуратно. Падение предметов на весовую платформу может вызвать неисправности.
· Использовать прибор только на ровной и устойчивой поверхности, чтобы предотвратить его скольжение. Нестабильные поверхности могут привести к неправильному отображению веса или к падению весов. При использовании на неровной поверхности на дисплее отобразится ошибка:
[image: ]
· Для начала работы необходимо нажать кнопку включения/выключения[image: ]
· После включения на дисплее появятся все буквы и символы, а затем на экране для взвешивания и в области таймера отобразится начальное значение "0'00" и "0.0g" как на рисунке ниже. Если после включения появятся другие символы, нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ", чтобы выключить устройство, и затем включите его снова.
[image: ]
· Убедиться, что дисплей показывает "0.0g" перед тем, как что-либо размещать на весах.
· Поместить объект на центр платформы для взвешивания 
· Когда объект помещен на платформу для взвешивания, его вес отобразится на экране.
· Если вес измеряемого объекта превышает максимальный диапазон весов, на дисплее появится "0:00" с сообщением об ошибке "EEEE", как на рисунке ниже.
[image: ]
· После убрать объект с платформы для взвешивания и нажать кнопку [image: ]для выключения оборудования 
[bookmark: _heading=h.e6se5jz8nw0j]4.3 Порядок работы с функцией ТАРА
· Для начала работы необходимо нажать кнопку включения/выключения [image: ]
· Убедиться, что дисплей показывает "0.0g" перед тем, как что-либо размещать на весах.
· Разместить емкость в которой будет взвешиваться продукт на центр весовой платформы.
· Нажать и удержать кнопку  [image: ]на весах.
· На дисплее отобразиться нулевое значение веса. 
[image: ]
· Поместить в контейнер продукт, подготовленный для взвешивания.
· На дисплее отобразится вес продукта. 
· При необходимости повторить описанный процесс.
· Если вес измеряемых предметов в контейнере превышает максимальный диапазон весов, на дисплее появится "0" с сообщением об ошибке "EEEE"
· После взвешивания убрать контейнер с платформы для взвешивания и нажать кнопку [image: ]для выключения оборудования.
[bookmark: _heading=h.fouxjkik5mr5]4.4 Порядок работы с функцией таймера
· Нажать и удержать кнопку [image: ], чтобы начать отсчет времени.
[bookmark: _heading=h.7w5qc1u0n8k][image: ]5. Обслуживание и очистка
· Протирать корпус изделия слегка влажной тканью.
· Использовать мягкое моющее средство для протирания трудноочищаемых участков.
· Не погружать весы в воду. 
· Для очистки аппарата не допускается использовать абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, кислоты, щелочи и растворители. 
[bookmark: _heading=h.35nkun2]6. Транспортировка и хранение
Необходимо соблюдать следующие условия для корректной транспортировки и хранения оборудования с сохранением его работоспособности:
· При хранении не класть на весовую платформу никаких предметов, так как это может привести к поломке оборудования.
· Обращаться осторожно с изделием при транспортировке, чтобы предотвратить сильную вибрацию.
· Упакованное изделие должно находиться в проветриваемом помещении, защищенном от агрессивных газов и влажности выше 85%.  
· Избегать долговременного хранения на открытом воздухе.
· Оберегать оборудование от негативного влияния атмосферы. 

Благодарим за покупку и желаем приятной работы! По вопросам гарантии обращайтесь по телефону +7(800) 101-48-09. 
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